

**KOCH-CHEMIE GmbH eko GRADO spol. s r.o.**

Einsteinstrasse 42 434 01 Most, Skyřická 110

594 23 UNNA tel.476 101 871,mobil:723691600

 e-mail:info@eko-grado.cz [www.eko-grado.cz](http://www.eko-grado.cz)

**COPO-STAR BMP T**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   |  |   |
| **Použití** |
| COPO STAR BMP-T je alkalický intenzivní čistič neobsahující fosfáty a NTA pro čištění matných laků. Odstraňuje rychle a snadno i silně ulpívající nečistoty, např. zbytky hmyzu, ptačí exkrementy, oleje, tuky atd., aniž by narušil optiku matného laku. Jeho aktivní mycí substance rozpouští nečistoty hluboko v pórech. U matných laků může být mechanické ošetření redukováno na minimum.  |
| **Upozornění** |   |
| Matné laky musejí být nejdříve ochlazeny a nesmějí být ošetřovány v teplém, resp. horkém stavu. Přípravek nenechte zaschnout. Ošetřované vozidlo nastříkejte ze spoda nahoru, abyste zajistili plošné navlhčení. Při neodborném tření a tlaku houbou, hadrem atd. může být lak vyleštěn a dojde k optickému narušení laku (zrcadlové plochy). Piktogramy: GHS05 H-věty: H315, H318 P-věty: P280, P305 + P351 + P338, P310  |   |
| **Vybavení / Popis výrobku**  |
| Rozředěný COPO STAR BMP-T nastříkejte na ochlazený a předem navlhčený povrch, nechte krátkou dobu působit a příp. opatrně ošetřete měkkou houbou (bez tlaku) a opláchněte vysokotlakým přístrojem. Povrchové plochy osušte opatrně, bez leštění, kůží nebo savou utěrkouŘedění:Základní čištění & odstraňování hmyzu 1 : 15 až 1 : 30  |

|  |
| --- |
| **Vhodné pro** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh vozidla** | Osobní a nákladní vozidla |
|  |  |

 |